[DIAGNOSTICA]
CAPTION=DIAGNOSTICARE
MAPPAERRORI.0=COD EROARE
MAPPAERRORI.1=DISPOZITIV DIAGNOSTIC
MAPPAERRORI.2=TIP EROARE
MAPPAERRORI.3=STARE
BOXCAL.CAPTION=CALIBRARE
BOXAGGIUNTIVI.CAPTION=ALTI PARAMETRI
CONTESTO.0=Presiune P1 =
CONTESTO.1=Presiune MAP =
CONTESTO.2=TPS =
CONTESTO.3=PRECAT1 =
CONTESTO.4=SEMNAL TURATIE =
CONTESTO.5=TON BENZINA =
CONTESTO.6=TON GAZ =
CONTESTO.7=TEMPERATURA GAZ =
CONTESTO.8=STARE ALIMENTARE =
CONTESTO.9=CONTOR EVENIMENT =
CONTESTO.10=TEMPERATURA H2O =
MISURA.0=mBari
MISURA.1=%
MISURA.2=mV
MISURA.3=°C
MISURA.4=ms
ALIMENTAZIONE.0=Pornit
ALIMENTAZIONE.1=Functionare pe gaz
ALIMENTAZIONE.2=Comutare
ALIMENTAZIONE.3=Functionare pe benzina
LABDATI.0=N1
LABDATI.1=Q1
LABDATI.2=N2
LABDATI.3=Q2
LABDATI.4=MinConv
LABDATI.5=MaxConv
LABDATI.6=MinFis
LABDATI.7=MaxFis
LABDATI.8=Activeaza buzzer-ul la recunoasterea erorii
LABDATI.9=Activeaza recomutarea la recunoasterea erorii
LABDATI.10=Timp maxim recunoastere eroare
LABDATI.11=Martor check
LABDATI.12=T. recunoastere eroare la 800 rpm
LABCAL.0=Activare dispozitive diagnosticabile :
LABDIA.0=Numar erori gasite
ABILITODISABILITO.0=A&CTIVEAZA DEFAULT
ABILITODISABILITO.1=&DEZACTIVEAZA TOT
CONTESTOASSOCIATO.CAPTION=Context asociat
INTERVENTO.CAPTION=Interventie sugerata
SEGNALAZIONE1.0=Date incorecte!
SEGNALAZIONE1.1=SCOATETI SI REINTRODUCETI CHEIA DE CONTACT PENTRU A RESTABILI CONDITIILE INITIALE.
SEGNALAZIONE1.2=CU ACEASTA OPTIUNE NU SE ACTIVEAZA NICI O DIAGNOZA A SONDEI LAMBDA.
SEGNALAZIONE1.3=DIAGNOSTICA IMPOSIBIL DE MODIFICAT: NU EXISTA BAZA DE DATE SPECIFICA
SEGNALAZIONE1.4=PENTRU CA MODIFICARILE FACUTE SA AIBE EFECT TREBUIE SA REPROGRAMATI ECU CĀND IESITI DIN ACEASTA FEREASTRA.
SEGNALAZIONE1.5=PENTRU GESTIUNEA ACESTEI ERORI ESTE NECESARA O VERSIUNE SOFTWARE ĪN ECU >= xx
SEGNALAZIONE1.6=RAPORTUL DE DIAGNOZA A FOST SALVAT ĪN "
SEGNALAZIONE1.7=DIAGNOSTICA IMPOSIBIL DE MODIFICAT: SOFTWARE SAU ECU INCOMPATIBILA
[ERRORE_DISPOSITIVO]
ERRORE_0=Valoarea semnalului peste pragul maxim
ERRORE_1=Valoarea semnalului sub pragul minim
ERRORE_2=Nici un semnal prezent
ERRORE_3=Semnalul nu e admisibil
STATO_0=Testul liniei īn executie
STATO_1=Eroare memorata
STATO_2=Eroare filtrata
STATO_3=Asteptati pentru prima verificare a unei erori indicata anterior
STATO_9=Eroare prezenta
[P0190]
NOME=Senzor Presiune Benzina
U_MIS=mbari
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul Senzorului.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul Senzorului si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul Senzorului.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul Senzorului si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=Controlati conectorul Senzorului.
DESCRIZIONE2_2=Verificati continuitatea firului de semnal al Senzorului de la punctul de culegere pāna la ECU XXX.
DESCRIZIONE2_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_2=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1105]
NOME=Senzor MAP
U_MIS=mbari
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul senzorului MAP.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului MAP si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti senzorul MAP.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul senzorului MAP.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului MAP si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal MAP de la conectorul senzorului (sau punctul de culegere) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti senzorul MAP.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului MAP.
DESCRIZIONE3_2=Daca este prezenta o eroare "semnalul nu e admisibil" la senzorul de presiune P1, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1190.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta o eroare la potentiometrul clapetei de acceleratie TPS, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1120.
DESCRIZIONE3_4=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_5=Īnlocuiti senzorul MAP.
DESCRIZIONE3_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1115]
NOME=Senzor TH2O
U_MIS=°C
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la senzorul de temperatura apa motor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_2=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati lipitura īn punctul de culegere al semnalului de temperatura a apei motorului.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului TH2O si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal al senzorului de temperatura apa motor, de la conectorul senzorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului TH2O.
DESCRIZIONE3_2=Daca este prezenta si o eroare "semnalul nu e admisibil" la senzorul de temperatura gaz, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1180.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta si o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1120]
NOME=Senzor TPS
U_MIS=%
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului TPS si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_2=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati corectitudinea legaturii la semnalul TPS.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului TPS si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal TPS de la conectorul senzorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului TPS.
DESCRIZIONE3_2=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1130]
NOME=Semnal PRECAT1
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la sonda lambda PRECAT1 si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la sonda lambda PRECAT1 si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE3_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1150]
NOME=Semnal PRECAT2
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la sonda lambda PRECAT2 si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la sonda lambda PRECAT2 si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE3_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1131]
NOME=Masa PRECAT1
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului PRECAT1L si semnalul de masa.
DESCRIZIONE3_2=Verificati continuitatea firului de semnal PRECAT1L de la senzor pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_3=Controlati daca masa de la sonda lambda a fost culeasa corect.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1151]
NOME=Masa PRECAT2
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului PRECAT2L si semnalul de masa.
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca masa de la senzorul sonda lambda PRECAT2 a fost culeasa corect.
DESCRIZIONE3_2=Controlati daca masa de la sonda lambda a fost culeasa corect.
DESCRIZIONE3_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1170]
NOME=Prag harti autoadaptabile
U_MIS=
U_MISC=%
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati parametri autoadaptivi ai hartilor.
DESCRIZIONE3_2=Daca este prezenta o eroare la comanda injectoarelor de gas, faceti verificarile indicate pentru erorile P1201, P1202, P1203, P1204, P1205, P1206, P1207, P1208.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta o eroare la intrarea injectoarelor de benzina, faceti verificarile indicate pentru erorile P1263, P1266, P1269, P1272, P1275, P1278, P1281, P1284.
DESCRIZIONE3_4=Daca este prezenta o eroare la senzorul de presiune MAP, faceti verificarile indicate pentru erorile P1105.
[P2531]
NOME=Cheie contact
U_MIS=%
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=Controlati corectitudinea culegerii semnalului VCH.
DESCRIZIONE1_2=Verificati continuitatea firului de semnal VCH de la conectorul senzorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1173]
NOME=Tensiune alimentare actuatori
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul de alimentare a injectoarelor de Gaz si a electrovalvelor de Gaz.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul de alimentare a injectoarelor de Gaz si a electrovalvelor de Gaz.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si masa.
DESCRIZIONE1_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=Controlati cablajul de alimentare a injectoarelor de Gaz si a electrovalvelor de Gaz.
DESCRIZIONE2_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si plusul de la alimentare sau masa.
DESCRIZIONE2_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE3_1=Controlati cablajul de alimentare a injectoarelor de Gaz si a electrovalvelor de Gaz.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si plusul de la alimentare sau masa.
DESCRIZIONE3_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1180]
NOME=Senzor TGAZ
U_MIS=°C
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul senzorului TGAZ.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului TGAZ si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti senzorul TGAZ.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul senzorului TGAZ.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului TGAZ si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal TGAS de la senzor pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti senzorul TGAZ.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului TGAS.
DESCRIZIONE3_2=Verificati ca tipul de senzor montat sa fie corect.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta si o eroare "semnalul nu e admisibil" la senzorul de temperatura apa motor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1115.
DESCRIZIONE3_4=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_5=Īnlocuiti senzorul de temperatura gaz.
DESCRIZIONE3_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1190]
NOME=Senzor P1
U_MIS=mbari
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul senzorului P1.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului P1 si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti senzorul P1.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul senzorului P1.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului P1 si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal al lui P1 de la senzor pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti senzorul de presiune P1.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului P1.
DESCRIZIONE3_2=Verificati daca s-a montat tipul de senzor corect.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta si o eroare "semnalul nu e admisibil" la senzorul de presiune MAP, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1105.
DESCRIZIONE3_4=Daca este prezenta si o eroare la senzorul potentiometru clapeta acceleratie TPS, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1120.
DESCRIZIONE3_5=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_6=Īnlocuiti senzorul P1.
DESCRIZIONE3_7=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1201]
NOME=Comanda injector cilindrul 1 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1202]
NOME=Comanda injector cilindrul 2 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1203]
NOME=Comanda injector cilindrul 3 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1204]
NOME=Comanda injector cilindrul 4 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1205]
NOME=Comanda injector cilindrul 5 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1206]
NOME=Comanda injector cilindrul 6 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1207]
NOME=Comanda injector cilindrul 7 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1208]
NOME=Comanda injector cilindrul 8 GAZ
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati impedanta injectoarelor (īntre 1 si 2 ohm).
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_6=Īnlocuiti injectoarele.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1230]
NOME=Comanda releu actuatori
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul releului actuatorilor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti releul actuatorilor.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul releului actuatorilor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea la cablajul releului actuatorilor, de la conectorul acestuia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti releul actuatorilor.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=Controlati cablajul releului actuatorilor.
DESCRIZIONE3_1=Controlati cablajul releului actuatorilor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul releului actuatorilor si plusul de la alimentare sau masa.
DESCRIZIONE3_3=Controlati conectorii injectoarelor si electrovalvelor.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti releul actuatorilor.
DESCRIZIONE3_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1231]
NOME=Comanda electrovalve GAZ 1
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul electrovalvelor de GAZ.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE0_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1232]
NOME=Comanda electrovalve GAZ 2
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE0_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1233]
NOME=Comanda electrovalva GAZ 3
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE0_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1234]
NOME=Comanda electrovalva GAZ 4
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE0_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul electrovalvei de GAZ.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul electrovalvei de GAZ si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea cablajului electrovalvei de GAZ de la conectorul acesteia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti electrovalva de gaz.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1248]
NOME=Intrare īntrerupator inertial
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul īntrerupatorului inertial.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul īntrerupatorului inertial si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul īntrerupatorului inertial.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul īntrerupatorului inertial si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea la cablajul īntrerupatorului inertial de la conectorul acestuia (sau punctul de culegere) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1263]
NOME=Injector cilindrul 1 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
AGGIUNTIVINOME.0=Prag TPS 100%
AGGIUNTIVIU_MIS.0=%
AGGIUNTIVINOME.1=Prag TURATIE 100%
AGGIUNTIVIU_MIS.1=rotatii/min
AGGIUNTIVINOME.2=Prag TPS cut-off
AGGIUNTIVIU_MIS.2=%
AGGIUNTIVINOME.3=Prag TURATIE cut-off
AGGIUNTIVIU_MIS.3=rotatii/min
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1266]
NOME=Injector cilindrul 2 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1269]
NOME=Injector cilindrul 3 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1272]
NOME=Injector cilindrul 4 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1275]
NOME=Injector cilindrul 5 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1278]
NOME=Injector cilindrul 6 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1281]
NOME=Injector cilindrul 7 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1284]
NOME=Injector cilindrul 8 benzina
U_MIS=
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si GND.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati conectorii injectoarelor.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul injectoarelor si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Verificati continuitatea cablajului injectoarelor de la conectorul injectorului (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1335]
NOME=Semnal turatie sau senzor volanta
U_MIS=rotatii/min
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Verificati calibrarea semnalului de turatie si corectitudinea culegerii semnalului.
DESCRIZIONE0_2=Verificati continuitatea la cablajul semnalului de turatie, de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Verificati calibrarea semnalului de turatie si corectitudinea culegerii semnalului.
DESCRIZIONE1_2=Verificati continuitatea la cablajul semnalului de turatie, de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=Controlati daca punctul de culegere a semnalului este corect.
DESCRIZIONE2_2=Verificati continuitatea la cablajul de turatie sau de la volanta, de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE2_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca punctul de culegere a semnalului este corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati calibrarea semnalului de turatie motor sau semnalului de la volanta.
DESCRIZIONE3_3=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul semnalului de turatie sau volanta si alimentari.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1420]
NOME=Semnal POSTCAT
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului de la sonda lambda POSTCAT si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca semnalul de la sonda lambda a fost cules corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati continuitatea firului de semnal al senzorului sondei lambda POSTCAT, de la conector (sau punctul de culegere a semnalului) pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE3_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1421]
NOME=Masa POSTCAT
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca punctul de culegere al masei senzorului sonda lambda POSTCAT este corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul de masa de la sonda lambda POSTCAT si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE3_3=Verificati calibrarea senzorului.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1460]
NOME=Semnal nivel gaz
U_MIS=1/1000
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul senzorului de nivel.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul senzorului de nivel si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea la cablajul senzorului de nivel pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Verificati calibrarea senzorului de nivel.
DESCRIZIONE0_5=Verificati daca s-a montat tipul de senzor BRC indicat.
DESCRIZIONE0_6=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE0_7=Īnlocuiti senzorul de nivel.
DESCRIZIONE0_8=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul senzorului de nivel.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul senzorului de nivel si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea la cablajul senzorului de nivel pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati calibrarea senzorului de nivel.
DESCRIZIONE1_5=Verificati daca s-a montat tipul de senzor BRC indicat.
DESCRIZIONE1_6=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE1_7=Īnlocuiti senzorul de nivel.
DESCRIZIONE1_8=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1560]
NOME=Tensiune baterie
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul de alimentare de la baterie.
DESCRIZIONE0_2=Verificati continuitatea cablajului de alimentare (plusul bateriei si masa) de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_3=Verificati tensiunea bateriei cu un voltmetru.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul de alimentare de la baterie.
DESCRIZIONE1_2=Verificati continuitatea cablajului de alimentare (plusul bateriei si masa) de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_3=Verificati tensiunea bateriei cu un voltmetru.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1608]
NOME=Tensiune alimentare senzori
U_MIS=mV
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati cablajul de alimentare al senzorilor.
DESCRIZIONE0_2=Verificati continuitatea cablajului de alimentare a senzorilor, de la ECU gaz pāna la conectorii senzorilor.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea sigurantelor de la ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Verificati cu un voltmetru tensiunea de alimentare senzori la iesirea din ECU gaz.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati cablajul de alimentare al senzorilor.
DESCRIZIONE1_2=Verificati continuitatea cablajului de alimentare a senzorilor, de la ECU gaz pāna la conectorii senzorilor.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea sigurantelor de la ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Verificati cu un voltmetru tensiunea de alimentare senzori la iesirea din ECU gaz.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1600]
NOME=Linia K
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1601]
NOME=Diagnoza EEPROM
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1604]
NOME=Diagnoza RAM
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1605]
NOME=Diagnoza FLASH
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1606]
NOME=Diagnoza Microprocesor
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=NU PREVEDE
[P1649]
NOME=Linia CAN
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=Controlati daca punctul de culegere a semnalului este corect.
DESCRIZIONE2_2=Verificati continuitatea la cablajul de linia CAN-BUS, de la punctul de culegere pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE2_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE3_1=Controlati daca punctul de culegere a semnalului este corect.
DESCRIZIONE3_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul semnalului de linia CAN-BUS si alimentari.
DESCRIZIONE3_3=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1191]
NOME=Senzor P1 bis
U_MIS=mbari
U_MISC=mV
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul senzorului P1bis.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului P1bis si plusul de la alimentare.
DESCRIZIONE0_3=Īnlocuiti senzorul P1bis.
DESCRIZIONE0_4=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=Controlati conectorul senzorului P1bis.
DESCRIZIONE1_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul semnalului P1bis si minusul de la alimentare.
DESCRIZIONE1_3=Verificati continuitatea firului de semnal a lui P1bis de la senzor pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE1_4=Īnlocuiti senzorul de presiune P1bis.
DESCRIZIONE1_5=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati calibrarea senzorului P1 bis.
DESCRIZIONE3_2=Verificati daca s-a montat tipul de senzor corect.
DESCRIZIONE3_3=Daca este prezenta si o eroare "semnalul nu e admisibil" la senzorul de presiune MAP, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1105.
DESCRIZIONE3_4=Daca este prezenta si o eroare la senzorul potentiometru clapeta acceleratie TPS, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1120.
DESCRIZIONE3_5=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE3_6=Īnlocuiti senzorul P1bis.
DESCRIZIONE3_7=Īnlocuiti ECU GAZ.
[P1650]
NOME=Comutator benzina/gaz
U_MIS=
U_MISC=
U_MIT=s
DESCRIZIONE0_1=Controlati conectorul comutatorului gaz/benzina.
DESCRIZIONE0_2=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre firul comutatorului si alimentari.
DESCRIZIONE0_3=Verificati continuitatea firului comutatorului, de la conectorul acestuia pāna la conectorul ECU gaz.
DESCRIZIONE0_4=Daca este prezenta o eroare la tensiunea de alimentare a senzorilor, faceti verificarile indicate pentru eroarea P1608.
DESCRIZIONE0_5=Īnlocuiti comutatorul gaz/benzina.
DESCRIZIONE0_6=Īnlocuiti ECU GAZ.
DESCRIZIONE1_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE2_1=NU PREVEDE
DESCRIZIONE3_1=Verificati sa nu existe scurtcircuite īntre cablajul comutatorului si alimentare.
DESCRIZIONE3_2=Verificati continuitatea la cablajul comutatorului.
DESCRIZIONE3_3=Controlati conectorul pe cablajul comutatorului.
DESCRIZIONE3_4=Īnlocuiti comutatorul.
[AGGIUNTIVI_1]
NOME=MAP maxim motor oprit
U_MIS=mbari
[AGGIUNTIVI_2]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_3]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_4]
NOME=Timp de la comutarea pe Gaz
U_MIS=ms
[AGGIUNTIVI_5]
NOME=Diferenta maxima īntre TGAZ si TH2O
U_MIS=°C
[AGGIUNTIVI_6]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_7]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_8]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_9]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_10]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_11]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_12]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_13]
NOME=OxyVoltCutOff
U_MIS=mV
[AGGIUNTIVI_14]
NOME=Turatie minima plauzibila
U_MIS=rpm
[AGGIUNTIVI_15]
NOME=Turatie maxima plauzibila
U_MIS=rpm
[AGGIUNTIVI_16]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_17]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_18]
NOME=Neutilizat
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_19]
NOME=P1-MAP minim
U_MIS=mbari
[AGGIUNTIVI_20]
NOME=P1-MAP maxim
U_MIS=mbari
[AGGIUNTIVI_21]
NOME=Īntārziere de la punerea contactului
U_MIS=ms
[AGGIUNTIVI_22]
NOME=Fereastra de timp pentru verificarea injectoarelor benzina
U_MIS=nr[rpm]
[AGGIUNTIVI_23]
NOME=Diferenta nr. injectii
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_24]
NOME=Diferenta VKEY - VACT
U_MIS=mV
[AGGIUNTIVI_25]
NOME=Timp īntre beep-uri succesive Benzina
U_MIS=s
[AGGIUNTIVI_26]
NOME=Numar de beep-uri succesive Benzina
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_27]
NOME=Aprindere intermitenta led pentru diagnoza Benzina
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_28]
NOME=Timp īntre beep-uri succesive Gaz
U_MIS=s
[AGGIUNTIVI_29]
NOME=Numar de beep-uri succesive Gaz
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_30]
NOME=Aprindere intermitenta led pentru diagnoza Gaz
U_MIS=
[AGGIUNTIVI_31]
NOME=Ton benzina minim
U_MIS=ms
[AGGIUNTIVI_32]
NOME=Ton benzina maxim
U_MIS=ms
[AGGIUNTIVI_33]
NOME=Fereastra de timp pentru verificarea stabilitatii semnalului VCH
U_MIS=ms
[AGGIUNTIVI_34]
NOME=Timp de la calare vehicul
U_MIS=ms
